***Załącznik Nr 1***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Parametry techniczne sprzętu:**

1. **ciągnik:**

* rok produkcji: 2019-2020 r.
* kabina: ogrzewana z wentylacją,
* silnik: spełniający normę emisji spalin min. EURO 3
* liczba cylindrów: min. 3
* moc ciągnika: min. 30 kM
* skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana, z rewersem
* liczba biegów: (przód/tył): 8/8, 12/12, lub więcej
* napęd: na 2 osie (4x4)
* zakres prędkości min./max.: 1-30 km/h
* sprzęgło: suche, tarczowe, dwustopniowe
* WOM: 540 obr/min
* TUZ tylny: udźwig min. 800 kg
* hamulce: mechaniczne lub hydrauliczne
* hydraulika: 2 pary wyjść hydraulicznych umożliwiające pracę z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak: spychacz do odśnieżania itp.
* zaczep dolny do przyczep 1-osiowych
* ogumienie przód-tył: rolnicze
* wymiary:

1. długość całkowita (bez ramion, podnośników i lamp sygnalizacyjnych) – max. 3600 mm
2. szerokość całkowita – max. 1600 mm
3. wysokość całkowita – max. 2300 mm ( bez lamp sygnalizacyjnych)

* gwarancja – min.12 miesięcy od dostawy (protokół zdawczo – odbiorczy)

1. **spychacz do odśnieżania zaczepiany z przodu ciągnika**

* - rok produkcji - 2019 – 2020
* - jednostronny lub dwustronny
* - sterowanie hydrauliczne
* - szerokość robocza -min. 1600 mm
* - gwarancja – min.12 miesięcy od dostawy (protokół zdawczo – odbiorczy)

1. **posypywarka soli drogowej zawieszana z tyłu ciągnika**

* rok produkcji 2019-2020
* pojemność - min. 250 L
* napędzana od wałka WOM
* sterowanie mechaniczne

gwarancja – min.12 miesięcy od dostawy (protokół zdawczo – odbiorczy)

**Termin wykonania zamówienia:** do 28.12.2020 r.

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest:**

1. prowadzenie sprzedaży autoryzowanej sprzętu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
2. ciągnik i osprzęt powinny posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych i prac porządkowych oraz instrukcję obsługi w j. polskim
3. gwarancja na dostarczony sprzęt powinna wynosić co najmniej:

* min12 miesięcy na ciągnik licząc od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego
* min 12 miesięcy na osprzęt licząc od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

1. czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – max. 48 godzin od zgłoszenia awarii
2. serwis winien posiadać siedzibę na terenie Polski
3. wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji winno odbywać się transportem i na koszt wykonawcy
4. usunięcie wad sprzętu, które ujawniły się w okresie gwarancji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od chwili zgłoszenia

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca powinien dołączyć do oferty foldery/katalogi z opisem technicznym oferowanego ciągnika i osprzętu.